atmega32.name=Atmega32

atmega32.upload.protocol=stk500
atmega32.upload.maximum_size=30720
atmega32.upload.speed=19200

atmega32.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega32.bootloader.high_fuses=0xDA
atmega32.bootloader.path=stk500
atmega32.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega32.hex
atmega32.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega32.bootloader.lock_bits=0x0F

atmega32.build.mcu=atmega32
atmega32.build.f_cpu=16000000L
atmega32.build.core=arduino:arduino
atmega32.build.variant=mega32
