MORSECAT - ein Morsetrainer für Windows.

Version 2.0

----------------------------

Inhalt:

0. Neu in dieser Version
1. Rechtliches
2. Installation
3. Programmeigenschaften
4. Neu in Version 1.1.5 bis 1.1.7a
5. Einstellungen für Prüfungstempo 25 BpM
6. Autor

----------------------------

0. Neu in dieser Version

Dies ist ein Versuch, MorseCat unabhängig von der verwendeten Soundkarte
zu machen und (endlich) auf die 32-Bit-Plattform zu portieren.

Systembedingt mußten die Einstellmöglichkeiten für die Tonerzeugung 
geändert werden. Die Gebekontrolle mußte aus dem Programm herausgenommen
werden.
 
Perfektes Timing wird nicht garantiert.

Das neu eingeführte Morsezeichen für "@" wurde hinzugefügt.

Die nachfolgende Dokumentation und die Hilfedateien wurden bisher nicht im Detail 
angepaßt, sind aber grundsätzlich weiterhin aktuell.

----------------------------

1. Rechtliches

Das Programm ist Freeware, aber nicht Public Domain.

Für die Verwendung und Verbreitung bestehen folgenden Einschränkungen:

Jedweder Einsatz für militärische, staatliche, kommerzielle oder
illegale Zwecke ist ausdrücklich untersagt.

Sie dürfen das Programm für private Zwecke verwenden. Sie dürfen es
weitergeben, solange dies kostenlos erfolgt. Dabei muß das komplette,
unveränderte Archiv weitergegeben werden. Am Programm selbst und an
den übrigen Dateien dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, da das
Urheberrecht weiterhin bei mir liegt. Im Interesse einer Belebung der
Betriebsart CW auf den Amateurfunkbändern ist eine Weitergabe ausdrücklich
erwünscht.

Eine Verbreitung auf CD oder anderen Datenträgern unter Beachtung dieser
Vorgaben ist zulässig; es wäre natürlich sehr nett, wenn ich
dann dafür ein kostenloses Belegexemplar der CD zugeschickt bekäme.

Haftungsausschluß:

Für Schäden und Nachteile, die durch Installation oder Gebrauch oder sonst
im Zusammenhang mit dieser Software entstehen, übernehme ich keinerlei
Haftung. Sie verwenden dieses Programm auf eigene Gefahr. 

Vorliegende Version ist eine Beta-Version, die möglicherweise
Fehler hat, die in der Vorversion noch nicht vorhanden waren.

----------------------------

2. Installation

Eine Installation ist nicht erforderlich. Nach dem Entpacken dieses
Archivs befinden sich alle benötigten Dateien in dem beim Entpacken
angegebenen Ordner bzw. Verzeichnis.

Das Programm kann aus diesem Ordner heraus gestartet werden. Eine
Verknüpfung im Startmenü bzw. Programm-Manager oder auf dem Desktop zum
bequemeren Programmstart muß von Hand erstellt werden. Insoweit wird
auf die Dokumentation zu Windows verwiesen.

Die Programmoberfläche kann auf der Registerkarte "Preferences" von
Englisch auf Deutsch umgestellt werden.

Es werden keine Dateien außerhalb des gewählten Verzeichnisses
installiert; die Registrierung wird nicht geändert. Das Programm kann
also später durch Löschen aller Dateien im Installationsverzeichnis
restlos entfernt werden.

Die mitgelieferte Hilfe-Datei ist noch auf dem Stand der Version 1.0.

----------------------------

3. Programmeigenschaften:

- Gemischte Gruppen, Zeichenvorrat frei wählbar zum schwerpunktmäßigen
  Üben bestimmter Zeichen

- Pseudo-Rufzeichen

- Klartext aus Datei

- Klartext aus eingebautem Editor

- Klartext in zufälliger Wortfolge

- Filterfunktion: Aus Klartext werden auf Wunsch nur Wörter mit
  bereits gelernten Zeichen ausgegeben

- Geschwindigkeitsbereich 10 - 1200 BpM

- Automatische Geschwindigkeitsvariation während eines Durchgangs

- Zeichenrhythmus kann den eigenen Vorlieben angepaßt werden

- Mitlesen des Ausgabetextes abschaltbar

- Sprache umschaltbar englisch / deutsch,
  Geschwindigkeit umschaltbar BpM / WpM

- Programmiert mit Borland Delphi 5

----------------------------

4. Neu in Version 1.1.5 bis 1.1.7:

- Die einzige Änderung in Version 1.1.6 gegenüber 1.1.5
  ist die Herabsetzung der Untergrenze für die
  Farnsworth-Zeichengeschwindigkeit auf 40 BpM, um eine
  Vorbereitung auf die Morseprüfung mit 25 BpM zu ermöglichen.

  In Version sind die korrekten Voreinstellungen für eine
  Sendegeschwindigkeit von 25 BpM bei einer internen Zeichen-
  geschwindigkeit (Farnsworth-Geschwindigkeit) von 45 BpM
  bereits vorgegeben, so daß normalerweise keine weiteren
  Einstellungen nötig sind; siehe dazu auch Punkt 5.

- Lektionen-Editor: Die Lektionen können nach Belieben
  zusammengestellt werden

- Expertenmodus/Anfängermodus: Die Zeichenrhythmus-Einsteller
  werden der besseren Übersicht halber nur im Expertenmodus
  angezeigt

- Länge der Zufallsgruppen einstellbar, nicht mehr auf
  5 Zeichen festgelegt

- Farnsworth-Geschwindigkeit einstellbar (für High-Speed-Training)

- Unterstützung skandinavischer und französischer/spanischer Zeichen


----------------------------

5. Einstellungen für Prüfungstempo 25 BpM:

(Vorschriften sind jetzt, 2008, nicht mehr aktuell!)

In Deutschland kann der Prüfungsteilnehmer wählen, ob bei der
Prüfung die Zeichen
a) mit effektiven 5 WpM unter Anwendung der Farnsworth-Methode mit
   einer Zeichengeschwindigkeit von 9 WpM (= 45 Zeichen pro Minute)
   und entsprechend längeren Pausen oder
b) mit normgerechten 5 WpM (= 25 Zeichen pro Minute/BpM)
aufgenommen werden sollen (vgl. Deutschland-Rundspruch des DARC 5/2001).

Zu a): Da es empfehlenswert ist, die Morsezeichen von Anfang an mit
   einer Zeichengeschwindigkeit von 9 WpM/45 BpM zu lernen, weil
   sich hierbei das typische Klangbild besser einprägt als bei
   langsamer Geschwindigkeit, sollte man sich für diese Alternative
   zu entscheiden.

   Das Programm ist auf diesen Modus voreingestellt; nach dem ersten
   Start sind keine Änderungen erforderlich. (Bei einem Update von einer
   früheren Version muß die Datei "morsecat.ini" im Programmverzeichnis
   vor dem Start gelöscht werden, damit die Voreinstellungen wieder
   wirksam werden.)

Zu b): Für diese Alternative muß die Farnsworth-Geschwindigkeit auf der
   Registerkarte "Preferences" ("Einstellungen") auf 5 WpM bzw. 25 BpM
   gesetzt werden.

Der Experten-Modus auf der Registerkarte "Main" ("CW") bleibt in beiden
Fällen ausgeschaltet. Einstellungen dürfen dort nur vorgenommen werden,
wenn man sich über die Auswirkungen genau bewußt ist.

Alle anderen Geschwindigkeits-Einstellungen werden im Feld "Speed"
("Tempo") am rechten Rand des Programmfensters vorgenommen; mit diesem
Bedienelement wird bestimmt, wieviele Zeichen bzw. Wörter pro Minute
ausgegeben werden; die Geschwindigkeitsangabe bezieht sich auf das
Referenzwort "Paris".

Eine Garantie dafür, daß das Klangbild mit dem bei der Prüfung
übereinstimmt, kann nicht übernommen werden.


----------------------------

6. Autor:

Gerald Holler, DK5CI
URL: http://www.morsecat.de

------------------------------------------------------------------------------------

Hinweis:

Technische Unterstützung steht nicht mehr zur Verfügung.